|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **19** | **Απορρυπαντικό σκόνη πλυσίματος για επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων σε συσκευασία 15-20 kgr** | **ΚΙΛΟ** | Απορρυπαντικό σε σκόνη για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων κατάλληλο για πρόπλυση και κυρίως πλύση, ακόμη και σε σκληρά νερά. Να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να λευκαίνει και να ζωντανεύει τα χρώματα. Να είναι δραστικό σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, μυκοβακτηρίδια σε χαμηλές θερμοκρασίες από 40ο έως 60ο. Ιδανική για όλες τις θερμοκρασίες πλύσης.  Να είναι αποτελεσματική σε πρωτεϊνικούς ρύπους πχ. αίμα και να περιέχει ένζυμα ή άλλες ουσίες που βοηθούν τη διάσπαση των λιπαρών λεκέδων. Να προστατεύει το πλυντήριο και τα ρούχα από τα άλατα του νερού. Να μην περιέχει φωσφορικά.  Να είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία 15 -20 kgr |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **17** | **Παχύρευστη χλωρίνη** | **ΛΙΤΡΟ** | Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να λευκαίνει. Να έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης. Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά. Να είναι τουλάχιστον διπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται με μελέτες και έγκριση του Ε.Μ.Χ.Π. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 2 λίτρα. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων** | **ΛΙΤΡΟ** | Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό. Στη σύνθεσή του να περιέχει ένα μίγμα ανιονικών και μη ανιονικών τασιενεργών σε ουδέτερο ph 7 διαλύματος. Να είναι κατάλληλο για σφουγγάρισμα για όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα, η σύνθεσή του να το κάνει κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων προστατευμένων και μη, να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές.  Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Συσκευασία έως 5 λίτρα. |