             	         
	
	
	

	
	
	


A. Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή διαχωριστικού με πλαίσιο και πόρτα ελεγχόμενης εισόδου στην Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων και διαχωριστικών πλαισίων ανάμεσα στην τραπεζαρία και κουζίνα στην Α΄ και Β΄ Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων της της ΠΝΜΨΥΘ.
	



Α) Προκειμένου να απομονωθούν οι  θάλαμοι των ασθενών από την κύρια είσοδο του νοσηλευτικού σταθμού και των γραφείων των ιατρών στην κλινική των Γ΄Οξέων   απαιτείται η δημιουργία  προθάλαμου  και 1  θύρας  εισόδου (προμήθεια και εγκατάσταση υλικών μετά κατασκευής).
Β) Κατασκευή δύο διαχωριστικών με σταθερά κουφώματα και παράθυρα συρόμενα  ανάμεσα στην κουζίνα και την τραπεζαρία στα Α΄και Β΄Οξέα, απαραίτητο για την ασφάλεια των νοσηλευομένων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο
[bookmark: __DdeLink__1234_1749579321]Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  εργασίες προκειμένου να απομονωθούν οι  θάλαμοι των ασθενών από την κύρια είσοδο του νοσηλευτικού σταθμού και των γραφείων των ιατρών στην κλινική των Γ΄Οξέων και τον διαχωρισμό της κουζίνας από την τραπεζαρία στα Α΄και Β΄Οξέα. 
Αναλυτική περιγραφή επεμβάσεων
Α)  Κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) διαχωριστικού (πάνελ αλουμινίου) , χρώματος λευκού, διαστάσεων 2,40 x 2,40 μ, με σταθερό κούφωμα αριστερά- δεξιά και επάνω με τζάμια ασφαλείας ( τρίπλεξ) , πάνελ αλουμινίου λευκό στο κάτω μέρος, κύρια είσοδο στη μέση διαστάσεων 1,05 x 2,10 μ, με τζάμι  τρίπλεξ, με ηλεκτρικό κυπρί και μηχανισμό επαναφοράς, για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των χώρων γιατρών και νοσηλευτικού σταθμού από τους θαλάμους των ασθενών.
Β) Κατασκευή και τοποθέτηση δύο (2) διαχωριστικών πάνω από τον πάγκο της κουζίνας,  ένα (1)στα Α΄Οξέα και ένα (1)στα Β΄Οξέα, διαστάσεις για το κάθε ένα 2570mm x 2190mm  χρώματος λευκού με σταθερό κούφωμα από πολυκαρβουνικό συμπαγές  5mm  αριστερά –δεξιά και επάνω με παράθυρο συρόμενο δίφυλλο φιλητό στο κέντρο του διαχωριστικού. 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων αλουμινίου ,τζάμι τρίπλεχ , πολυκαρβουνικό συμπαγές 5mm και  μικροϋλικά (κόλλες, στόκος, χρώματα, κλειδαριές, χερούλια κ.λ.π), ο καθαρισμός των χώρων και η παράδοση αυτών έτοιμων για λειτουργία και ότι άλλο χρειαστεί σε συνεργασία με το Τεχνικό τμήμα της ΠΝΜΨΥΘ για την πλήρη και σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα τεχνικά έργα. Όλα τα υλικά θα είναι Α! διαλογής και αρίστης ποιότητας. Η τιμολόγηση των εργασιών γίνεται με τιμή κατ ́ αποκοπή για το σύνολο των εργασιών και περιλαμβάνει και όλες τις εργασίες, υλικά και μικροϋλικά που τυχόν δεν αναφέρονται αλλά κρίνονται απαραίτητες για την ολοκληρωμένη κατασκευή και λειτουργία κάθε εργασίας, τουλάχιστον σε σχέση με τους υπό διαμόρφωση χώρους που περιλαμβάνονται στο έργο και την προβλεπόμενη λειτουργία τους. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους, είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους.
Ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή: 
1) να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν μικροφθορές που θα προκληθούν στην τοιχοποιία ή το δάπεδο ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από την πρότερη κατάσταση ως προς την αισθητική
2) να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
3) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας
4) να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της κλινικής
5) να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την καλή τεχνική και πρακτική σε χρόνο  έως  60 ημερολογιακών ημερών
6) να διαθέσει υλικά που να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα
Επίσης: 
1. Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης της υπηρεσίας.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον την τεχνική υπηρεσία για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.
3. Αν απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται ασθενείς και προσωπικό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
4. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία εκτός των χώρων (στους οποίους εκτελούνται εργασίες). Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
5. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της τεχνικής υπηρεσίας και της δομής για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος (Δ/ντές – Προϊσταμένη). 
6. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτιρίων .
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B. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών ασφαλείας  για τις ανάγκες  στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης 
	



Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) εξωτερικών θωρακισμένων θυρών (Μία (1) στο  Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Συκεών της Π.Ν.Ψ.Υ.Θ. Στ. Παπαδοπούλου 20  και μία (1) στον Ξενώνα ΄΄Διάπλους ΄΄ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Θ. Γιαννιτσών 52  1ος όροφος) 

Συνοπτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν: 
1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις διαφόρων στοιχείων.
2. Προμήθεια και τοποθέτηση (2) δύο θυρών κεντρικής εισόδου ασφαλείας 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 
Α) Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εισόδου ασφαλείας στον Ξενώνα  ΄΄Διάπλους ΄΄ στην Γιαννιτσών 52 1ος όροφος (συνολική διάσταση 1,45μ χ 2,15μ) με σταθερό 0,45μ χ 2,15μ και πόρτα 1,00 χ 2,15. Φορά θύρας δεξιά .
Θα τοποθετηθεί στην είσοδο του διαμερίσματος ακολουθώντας της εξής διαδικασία:
· Τοποθέτηση του πλαισίου της θωρακισμένης πόρτας με ακρίβεια στο άνοιγμα και στερέωση με ισχυρά στηρίγματα.
· Τοποθέτηση της κάσας στο πλαίσιο και στερέωση με βίδες και αφρό πολυουρεθάνης για μέγιστη μόνωση και ασφάλεια.
· Τοποθέτηση της πόρτας στους μεντεσέδες και ρύθμιση για ομαλή λειτουργία.
· Εγκατάσταση και ρύθμιση κλειδαριών και λαβών.
· Τελικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της πόρτας.

 Η πόρτα ασφαλείας που θα τοποθετηθεί θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· 14 κλειδώματα περιμετρικά 
· Κλειδαριά με μικρό κλειδί ασφαλείας.
· Προστασία του μύλου της κλειδαριάς με ατσάλι (defender), για απόλυτη ασφάλεια.
· Κλειδαριά νέας γενιάς με διπλό καταπέλτη.
· Δύο φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας με ειδική σκληρότητα, πάχους θωράκισης 1mm. 
· Εσωτερικό φύλλο λαμαρίνας με κάθετες νευρώσεις για ενίσχυση της θωράκισης.
· Κάθετες ατσάλινες νευρώσεις που τοποθετούνται εσωτερικά, για μεγαλύτερη ακαμψία του θυρόφυλλου.
· Μεταλλική κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού για αποφυγή στρέψης.
· Όλα τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
· Διπλά λάστιχα στεγανότητας σε πόρτα και κάσα, για πλήρη μόνωση.
· Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα κλειδαριάς.
· Μεντεσέδες βαρέος τύπου αθόρυβοι και ρυθμιζόμενοι.
· Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
· Πανοραμικό μάτι 180ο.
· Μπλοκ ασφαλείας για χρήση ως μερικό άνοιγμα.
Επίσης το τυφλό σταθερό τμήμα (0,45μ χ2,15μ) πρέπει να φέρει εσωτερική χαλύβδινη θωράκιση όμοια με το κινητό φύλλο και να ενσωματώνει εσωτερικούς κάθετους δοκούς για να μην παραμορφώνεται.
Θα παραδοθούν 20 κλειδιά ασφαλείας θωρακισμένης.

Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.
Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν επί τόπου.


Β)   Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εισόδου ασφαλείας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Συκεών της Π.Ν.Ψ.Υ.Θ. Στ. Παπαδοπούλου 20΄΄ (συνολική διάσταση ανοίγματος 2,25μ χ 2,83μ) με δύο (2) σταθερά  0,62μ χ 2,10μ ,πόρτα 1,00 χ 2,10 και φεγγίτη από τζάμι τρίπλεξ 0,73μ χ 2,25μ). Φορά θύρας αριστερά.
Θα τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Τοποθέτηση πλαισίου  στην είσοδο με δύο σταθερά τυφλά  δεξιά και αριστερά της θωρακισμένης πόρτας. Τα σταθερά θα πρέπει να φέρουν εσωτερική χαλύβδινη θωράκιση όμοια με το κινητό φύλλο και θα ενσωματώνει εσωτερικούς κάθετους δοκούς για να μην παραμορφώνεται. Επίσης πάνω από την θωρακισμένη εξώπορτα θα υπάρχει φεγγίτης 2,25μ χ0,73μ με τρίπλεξ τζάμι.
 Τοποθέτηση του πλαισίου της θωρακισμένης πόρτας με ακρίβεια στο άνοιγμα και στερέωση με ισχυρά στηρίγματα.
· Τοποθέτηση της κάσας στο πλαίσιο και στερέωση με βίδες και αφρό πολυουρεθάνης για μέγιστη μόνωση και ασφάλεια.
· Τοποθέτηση της πόρτας στους μεντεσέδες και ρύθμιση για ομαλή λειτουργία.
· Εγκατάσταση και ρύθμιση κλειδαριών και λαβών.
· Τελικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της πόρτας.

 Η πόρτα ασφαλείας που θα τοποθετηθεί θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· 14 κλειδώματα περιμετρικά 
· Κλειδαριά με μικρό κλειδί ασφαλείας.
· Προστασία του μύλου της κλειδαριάς με ατσάλι (defender), για απόλυτη ασφάλεια.
· Κλειδαριά νέας γενιάς με διπλό καταπέλτη.
· Δύο φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας με ειδική σκληρότητα, πάχους θωράκισης 1mm. 
· Εσωτερικό φύλλο λαμαρίνας με κάθετες νευρώσεις για ενίσχυση της θωράκισης.
· Κάθετες ατσάλινες νευρώσεις που τοποθετούνται εσωτερικά, για μεγαλύτερη ακαμψία του θυρόφυλλου.
· Μεταλλική κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα σε μορφή κοιλοδοκού για αποφυγή στρέψης.
· Όλα τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.
· Διπλά λάστιχα στεγανότητας σε πόρτα και κάσα, για πλήρη μόνωση.
· Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα κλειδαριάς.
· Μεντεσέδες βαρέος τύπου αθόρυβοι και ρυθμιζόμενοι.
· Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης.
· Πανοραμικό μάτι 180ο.
· Μπλοκ ασφαλείας για χρήση ως μερικό άνοιγμα.
Επίσης το τυφλό σταθερό τμήμα (0,45μ χ2,15μ) πρέπει να φέρει εσωτερική χαλύβδινη θωράκιση όμοια με το κινητό φύλλο και να ενσωματώνει εσωτερικούς κάθετους δοκούς για να μην παραμορφώνεται.
Θα παραδοθούν 10 κλειδιά ασφαλείας θωρακισμένης.

Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας.
Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν επί τόπου.

ΕΠΙΣΗΣ                                           
· Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
· Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε εργοτάξια κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και των λοιπών εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας εντός των κλινικών 
· Ο ανάδοχος θα αποφύγει την όχληση σε ώρες κοινής ησυχίας στις κλινικές και να εργαστεί σε συνεννόηση  με τις υπευθύνους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Ξενώνα.
· Τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά την εγκατάσταση στα δομικά στοιχεία του κτιρίου θα επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή.
· Η συγκέντρωση ,αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 
· Όλα τα υλικά κι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς , εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
· Να διαθέτει πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 
· Στο ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή , όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.  
· Οι αναφερόμενες διαστάσεις εξοπλισμού είναι ενδεικτικές. 

